Załącznik nr 2 do MILA nr 7/2021

**Miejsce realizacji inwestycji: działki pod „Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności” akronim „MILA”**

**Zakup altany z bali – 1 sztuka**

Sidłowo, gmina Sławoborze, działka nr 106/1 obręb Sidłowo 0126.

Altana wykonana z bali styl "Zamłynie" o wymiarach podstawy 750x400cm. Elementy altany wykonane z pni drzew korowanych, suchych, wyszlifowanych, zaimpregnowanych, o średnicy 28-32cm. Słupy nośne ustawione na bloczkach fundamentowych, lub podłożu przygotowanym przez klienta. Dasz dwuspadowy wykonany z okrąglaków, w dachu tzw. bawole oczko. Pałać dachowa o nachyleniu 30-35 stopni. Pałać dachowa pokryta deską boazeryjną, następnie kryta gontem bitumicznym Sonata kolor do wyboru. Okap dachu wysunięty jest poza podstawę 30cm i 20cm w szczycie, zakończony deską czołową, niesztorcowaną. Miecze wspierające altanę wykonane z okrąglaków. Balustrady pomiędzy słupami wykonane z 2 desek niesztorcowanych, mocowanych do wysokości 100cm, zakończone podłokietnikiem. Bez podłogi. Z wyposażeniem: 2 stoły o wymiarach 200x90cm (blat z bala drewna liściastego o gr. 4cm), 6 ławek wolnostojących z oparciami (siedzisko z bala drewna liściastego gr. 4cm, oparcie gr. 3cm), dostosowane do wymiarów stołu. Altana nie wymaga kotwienia. Na ławostół składają się stół oraz dwie ławki połączone ze sobą. Blat i siedzisko wykonane są z drzewa brzozowego, gr. 38mm. Parametry: wymiar calkowity: 200x220cm, wysokość stołu: 75cm, szerokość siedziska: 38-40cm, wysokość siedziska: 42cm.

Cena obejmuje montaż i transport.

**Zakup ławostołów zadaszonych – 3 sztuki**

Rzepczyno, gmina Brzeżno, działka nr 604, obręb Rzepczyno 074.

Specyfikacja ławostołu: ławostół drewniany składający się ze stołu i dwóch ławek wraz z zadaszeniem, wymiary: długość 4 m, szerokość 2,5 m, wysokość 2,6 m, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową, grubość blatu stołu min. 5 cm, grubość deski na ławki min. 4 cm, podwójna impregnacja, drewno: sosna lub świerk.

Cena zawiera koszt montażu i transportu.

**Zakup wiat z dachem dwuspadowym – 2 sztuki**

Paszęcin, gmina Rąbino, działka nr 3/11 obręb Paszęcin – 1 sztuka

Stare Ludzicko, gmina Rąbino dz. nr 60/26 obręb Stare Ludzicko – 1 sztuka

Wiata drewniana z dachem dwuspadowym kryta gontem bitumicznym. Materiał: drewno iglaste sosnowe. Pokrycie dachu: płyta OSB wodoodporna 2,5 mm gr - gont bitumiczny - łuska - kolor czerwony pod spodem położona papa termozgrzewalna. Impregnat - drewnochrom kolor dąb. Ławostoły w wiacie: gr. deski 3 cm na blat dł. 2 m - stół - blat ławka - 2 komplety - długość 2m, całość posadowiona na szklankach betonowych - 30x30x80cm. Cena zawiera montaż i transport.