**Miejsca działek pod „Strefy Aktywności Społecznej”**

1. Berkanowo, gm. Świdwin, działka nr 2, obręb 0025,/ część 1 i 2

2. Brzeżno, gm. Brzeżno, działka nr 234, obręb 0071,/ **część 2**

3. Świdwin, m. Świdwin, działka nr 207/1, obręb 012,/ część 1 i 2

4. Połczyn-Zdrój, gm. Połczyn-Zdrój, działka nr 3, obręb 003,/ część 1 i 2

5. Kłodzino, gm. Rąbino, działka nr 8/1, obręb 0015,/ część 1 i 2

6. Słowieńsko, gm. Sławoborze, działka nr 68/7, obręb 0018,/ część 1 i 2

**Altana/ wiata ogrodowa: CZĘŚĆ 1**

Ilość - 5 szt.;

- Wymiary podstawy 600 x 400 cm.

- Słupy konstrukcyjne wykonane z pni drzew suchych, korowanych, szlifowanych, średnica bali 27-30cm.

- Konstrukcja dachowa dwuspadowa (bez wolego oczka) wykonana z okrąglaków (w standardzie szczyty nie zabudowane), kąt nachylenia dachu ok. 30-35°.

- Połać dachowa deskowana deską podbitkową, następnie kryta gontem bitumicznym Sonata (kolor do wyboru).

- Okap dachu wysunięty po 30 i 20 cm w szczycie, zakończony deską czołową niesztorcowaną.

- Miecze wspierające konstrukcję wykonane z okrąglaków.

- Balustrady pomiędzy słupami wykonane z 2 desek niesztorcowanych, mocowanych do wysokości 100 cm, zakończone podłokietnikiem.

- Wyposażenie:

- 2 stoły o wymiarach 200 x 90 cm,

- 6 ławek wolnostojące z oparciami, dopasowane do długości stołu:

- 18 ławek ogniskowych o dł. 200 cm,

- 6 koszy z bala o wymiarach 40 x 40 x 100 cm.

- Dwukrotna impregnacja wszystkich elementów Drewnochronem (kolor do wyboru).

- Ustawienie konstrukcji na bloczkach fundamentowych.

- Montaż i transport.

**Miejsce na ognisko: CZĘŚĆ 2**

- 6 szt.

- średnica min 1,5 m;

- wymurowane z kamienia polnego;

W ramach wykonywania usługi zawarte są koszty materiałów, transportu i montażu.